*Załącznik nr 3a do zapytania ofertowego*

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 1**

Przedmiotem zamówienia w Części 1 jest *dostawa* *maszyny formującej parowej* przystosowanej do formowania odzieży o konstrukcji seamless w ramach projektu pt.: „***Stworzenie infrastruktury B+R na potrzeby opracowywania innowacyjnej bezszwowej odzieży technicznej***” w ramach Poddziałania I.2.1 *Infrastruktura B+R przedsiębiorstw* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zatwierdzonego decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej CCI2014PL16M2OP005 z dnia 18 grudnia 2014 r., objętego wnioskiem o dofinansowanie o nr RPLD.01.02.01-10-0028/18 nr, postępowania: **F/RPO-WL3/1A/2018**

Kod CPV - 42717000-5 – Urządzenia do prasowania i składania bielizny

1. **Informacje podstawowe**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej maszyny formującej parowej w ilości 1 sztuka, o parametrach nie gorszych niż przewidzianych w niniejszym szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia („**OPZ”**).

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawcy będą zobowiązani do:

1. dostarczenia maszyny w terminie określonym w ofercie Wykonawcy, ale nie dłuższym niż **60 dni** od daty zawarcia umowy na realizację przedmiotowego zamówienia;
2. udzielenia minimum 24 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczoną maszynę oraz wszystkie podzespoły maszyny, liczonej od dnia ostatecznego odbioru maszyny („**Gwarancja**”);
3. zapewnienia serwisu w okresie obowiązywania Gwarancji;
4. akceptacji 60-dniowego terminu płatności;
5. złożenia deklaracji zgodności znaku CE / certyfikat znaku CE dla oferowanej maszyny.

Zamawiający informuje, iż **przewiduje możliwość** udzielenia zaliczki na realizację przedmiotowego zamówienia w wysokości nie przekraczającej 25 % wartości udzielonego zamówienia.

1. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

Zamówienie będzie obejmowało dostawę **1 sztuki nowej maszyny formującej parowej** przystosowanej do formowania odzieży o konstrukcji seamless.

1. Paramenty techniczne maszyny:

* zakres roboczy maszyny od 35 cm do 80 cm[[1]](#footnote-1);
* zasilanie parą technologiczną o ciśnieniu 8 bar;
* pełen zakres obsługi maszyny wykonywany przez jednego operatora;
* aluminiowe formy;
* komora parowa z trzema oddzielnymi zamkami;
* maksymalna temperatura 2500C;
* maksymalna temperatura tunelu parowego, tj. suszenia 2000C.

1. Wyposażenie jednostkowe maszyny:

* autoklaw;
* prasa;
* komora suszenia.

1. Maszyna musi mieć możliwość formowania na formach o szerokości **od 35 cm do 80 cm**. W celu wyjaśnienia wątpliwości **nie są dopuszczalne** maszyny o zakresach przykładowych, tj. 40-80 cm, 35-70 cm, 45-75 cm; **są dopuszczalne** maszyny o zakresach przykładowych, tj. od 30 cm do 90 cm, itp. [↑](#footnote-ref-1)